4.2 **Маркер R-зубца**

Маркер R-зубца передается асинхронно, в режиме реального времени в момент детектирования R-зубца ЭКГ. Маркер R-зубца имеет следующий формат:

R\r\n

Маркер R-зубца служит для синхронизации электрических импульсов имитатора поражающего действия с реальным ритмом пульса участника тренировочного процесса.